**Контролі файла IR21**

**Технологічний контроль (первинний на рівні XSD-схеми)**

1. Перевірка належності значень параметру H031 до відповідного довідника.
2. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрики T080 >= 0.
3. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (код показника), H031 (код типу каналу збуту).
4. Допускається подання нульового файла.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Для всіх показників здійснюється перевірка надання можливих сполучень значень за параметром H031 (код типу каналу збуту) в довіднику KOD\_IR21. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Неможливе сполучення значень для H031=[H031] за довідником KOD\_IR21. Для аналізу: EKP=[EKP], T080=[T080]”.**