**Контролі файла LR6**

**Технологічний контроль (первинний на рівні XSD-схеми)**

1. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик T070>=0, T080>=1.

2. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на відсутність записів з переліком однакових значень EKP.

3. Якщо в звітному періоді операції не проводились, подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний) між показниками** надано у файлі KOD\_VALIDATION\_LR6.