**Контролі файла LR9**

**Технологічний контроль (первинний на рівні XSD-схеми)**

1. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на відсутність записів з переліком однакових значень EKP.

2. Якщо в звітному періоді операції не проводились, подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрики T070 для усіх показників крім LR90009 та LR90010. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Значення метрики T070 за показником не повинно бути менше 0. Для аналізу: EKP=[EKP] T070=[T070]”**. Помилка не є критичною.

2.Для показника LR90010 значення метрики T070 має бути від’ємним. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Значення метрики T070 за показником LR90010 повинно бути менше 0**. **Для аналізу: T070=[T070]”**. Помилка не є критичною.

**Логічний контроль вторинний між показниками** надано у файлі KOD\_VALIDATION\_LR9